Domande ricorrenti nei test di laboratorio di fisica (obiettivi minimi)
1.	Equivalenze (negli eventuali esercizi devo controllare che le grandezze fisiche siano espresse con le unità di misura del sistema internazionale)
2.	Formule inverse
3.	Cifre decimali e cifre significative di una misura 
a.	la prima cifra significativa è la prima cifra da sinistra diversa da zero. Dopo la prima cifra significativa anche tutte le altre sono significative
Es:  12,34 m  è una misura con 4 cifre significative (1234) e 2 cifre decimali (34)
Es: 0,0757 m è una misura con 3 cifre significative (757) e 4 cifre decimali (0757)
Es: 0,0000010 m è una misura con 2 cifre significative (10) e 7 cifre decimali (0000010)
Es: 12,034 m è una misura con 5 cifre significative (12034) e 3 cifre decimali (034)
4.	Arrotondamenti
a.	Es: 12,345 m Arrotondata alla 4 cifra significativa 12,35 m
b.	Es: 0,00695 m Arrotondata alla 4 cifra decimale 0,0070
c.	Es: 0,237 m arrotondata alla prima cifra decimale o (in questo specifico caso) alla prima cifra significativa 0,2 m
5.	Caratteristiche degli strumenti utilizzati durante l’esperienza
6.	Misure dirette ed indirette (procedimento e tabella dati della relazione tecnica)
7.	Procedimento
8.	Errore relativo percentuale (si arrotonda sempre alla prima cifra significativa)
9.	Relazione tra le grandezze fisiche
10.	Misure ripetute (analisi dei dati scartando eventualmente le misure evidentemente errate, calcolo della misura più probabile, errore assoluto)